\input epsf.tex

\language=\czech
\chyph

\hsize=170mm
\vsize=250mm
\nopagenumbers

\font\srm=csss12 scaled \magstep3
\font\stit=csb12 scaled \magstep3
\font\sem=csssbx12 scaled \magstep3
\font\sit=csssi12 scaled \magstep3
\font\stt=cstt12 scaled \magstep3
\font\stitle=cscsc12 scaled \magstep4

\baselineskip=25pt
\lineskip=2.1pt
\parindent=0pt
\parskip=4pt
\def\em#1{{\emfont #1}}
\srm

\font\rmfont=cmr10 scaled \magstep4
\font\ttfont=cmtt10 scaled \magstep4
\font\ifont=cmmi10 scaled \magstep4
\font\symfont=cmsy10 scaled \magstep4
\font\exfont=cmex10 scaled \magstep4
\font\rmfonts=cmr7 scaled \magstep4
\font\ifonts=cmmi7 scaled \magstep4
\font\symfonts=cmsy7 scaled \magstep4
\font\exfonts=cmex7 scaled \magstep4
\textfont0=\rmfont
\textfont1=\ifont
\textfont2=\symfont
\textfont3=\exfont
\scriptfont0=\rmfonts
\scriptfont1=\ifonts
\scriptfont2=\symfonts
\scriptfont3=\exfonts

\newbox\birdbox
{\epsfxsize=2em\global\setbox\birdbox=\hbox{\epsfbox{logo.eps}}}

\def\slide#1{\begingroup
\ifx:#1:\else
\line{\vrule width 0pt height 25pt depth 4pt \stit #1\hfill\smash{\lower1ex\copy\birdbox}}
\medskip
\hrule height 2pt
\bigskip
\fi
}
\def\endslide{\vfill\eject\endgroup}

\def\\{\hfil\break}
\def\itemize#1{\par{\advance\leftskip by 35pt{\parskip=5pt #1}\par}}
\def\:{\par\leavevmode\llap{$\bullet$\hskip 7pt}}
\def\>{\par\leavevmode\llap{$\circ$\hskip 7pt}}

\slide{}
\vglue 1in
\centerline{\epsfxsize=0.6\hsize\epsfbox{logo.eps}}
\centerline{\vbox{\offinterlineskip\halign{#\cr
\stitle Bird Internet Routing Daemon\cr
\noalign{\medskip}%
\leaders\hrule height 2pt\hfil\cr}}}
\vskip 0.5in
\centerline{\vbox{\sit\halign{\hfil # & # \hfil \cr
Vedoucí: & RNDr. Libor Forst \cr
Tým: & Ondřej Filip, Pavel Machek, Martin Mareš \cr
Home: & http:/\kern-0.2em/bird.network.cz/ \cr
E-mail: & bird@bird.network.cz \cr}}}
\endslide

\slide{Propojování sítí a routing}
\medskip
\centerline{\epsfxsize=0.9\hsize\epsfbox{obr1.eps}}
\endslide

\slide{Sítě jsou příliš velké $\Rightarrow$ Autonomní systémy}
\medskip
\centerline{\epsfxsize=0.9\hsize\epsfbox{obr2.eps}}
\endslide

\slide{Cíle projektu}
\itemize{
\:podpora všech běžných routovacích protokolů\\a snadné přidávání nových
\:IPv4 i IPv6
\:výměna dat mezi různými protokoly
\:policy routing
\:snadná konfigurace a údržba
\:kvalitní dokumentace
\:minimální závislost na použitém OS
}
\endslide

\slide{Implementované protokoly}
\itemize{
\:RIP v2 (Routing Information Protocol)
\itemize{
\>interní protokol
\>distance vector (Bellman-Ford)
\>pomalá konvergence, omezení průměru sítě
\>IPv4 i IPv6
}
\:OSPF v2 (Open Shortest Path First)
\itemize{
\>interní protokol
\>link state algorithm (Dijkstra)
\>rychlá konvergence, ale velmi složitý
\>zatím pouze IPv4
}
\:BGP v4 (Border Gateway Protocol)
\itemize{
\>externí protokol (jediný dnes používaný)
\>path vector
\>rychlá konvergence, neomezená filtrace
\>IPv4 i IPv6
}
}
\endslide

\slide{Propojení protokolů}
\medskip
\centerline{\epsfxsize=0.9\hsize\epsfbox{obr5.eps}}
\endslide

\slide{Správa routeru}
\itemize{
\:konfigurační soubory a on-line rekonfigurace:
\medskip
{\stt\advance\leftskip by 1cm
protocol ospf \char123 \\
\hbox{}~~~area 0 \char123\ interface "eth*"; \char125; \\
\hbox{}~~~export where source=RTS\char95STATIC; \\
\hbox{}~~~import all; \\
\char125
\medskip
}
\:filtry: jednoduchý procedurální jazyk
\:logování událostí a tracing protokolů
\:dálkové ovládání
\:jednoduchý client
}
\endslide

\slide{Architektura}
\itemize{
\:modulární architektura se striktním rozdělením\\kompetencí:
\itemize{
\>jádro
\>protokoly
\>filtry
\>knihovny
}
\:oddělení platformně závislého kódu
\:vlastní datové typy: přesné integery, IP adresy, \dots
\:řízení událostmi
\:``chytré'' datové struktury
}
\bigskip
Platformy:
\itemize{
\:Zatím pouze Linux 2.0, Linux 2.1--2.4
\:Částečný port na FreeBSD
}
\endslide

\slide{Testování}
``Laboratorní'' testy:
\itemize{
\:testovací síť na~MFF: 3 počítače a router Cisco 7000
\:test zátěže (BGP, páteřní tabulka s~$72\,000$ položkami)
\:test spolupráce (Cisco, GateD, Cyclades)
\:test portability: Linux 2.0--2.4; i386, Sparc, M680x0
}
\bigskip
``Real world'' testy -- praktické použití:
\itemize{
\:nasazen ve~firmě Ipex (síť s~cca 1000 počítači)
\:distribuováno veřejně pod GPL:
\itemize{
\>236 downloadů, 2244 shlédnutí stránek (k~26. 6.)
\>kladné ohlasy (zejména na konfiguraci)
\>5 bug reportů, vyřešeny
}
}
\endslide

\end
